**附件1**

**2022年深圳市中小学双色校核艺术素质测评示范校服务内容需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **配置和技术规格要求** |
| 1 | 舞台搭建 | 1.1舞台尺寸：宽37.2米 进深26.9米，栅顶净高27.4米 |
| 1.2舞台台口：宽18米，高12米； |
| 1.3 背景搭架：宽20米，高度10米，进深4-6米；根据舞台实际进行搭建 |
| 1.4 舞台两侧搭架：进深14米，宽度4米，高度10米；根据舞台实际进行搭建 |
| 1.5 斜角音响搭架：根据舞台实际进行搭建； |
| 1.6舞台防护装置 尺寸20\*10=200平。 |
| 2 | LED屏幕租赁 | 2.1 LED主屏：须p3高清屏幕，长20米x高9米；两侧监视屏幕、造型屏幕：高清屏幕。 |
| 2.2 分屏导播台：不低于16通道，流畅切换视频素材； |
| 2.3 服务器：供活动现场视频画面拼接使用； |
| 2.4屏幕播放电脑、周边配套，配备独立显卡，含配套线材，配屏幕控制师8人 |
| 2.5 LED视频处理器 |
| 3 | 灯光音响设备租赁 | 3.1 全套音箱含配套线材； |
| 3.2 数字调音台：至少6个立体声内置效果器；含配套线材；配音控师8人； |
| 3.3 全套基础灯光； |
| 3.4 无线话筒：带干扰检测和警报功能，不低于4个，含配套线材； |
| 3.5 头麦：无线，电容；不低于16个 |
| 3.6 话筒架：立麦话筒架，可调节高度； |
| 3.7 功放：降噪，每台不低于2000w，含配套线材； |
| 4 | 其他服务 | 4.1 提供安装、拆卸、运输等服务： |
| 4.2 提供舞台话筒管理人员、技术人员、配套场务人员（10人内） |
| 4.3根据场地实际测量情况，配备必要器材、辅材。舞台用电（如电缆需求）及各类钢架搭建的规格进行实际核算。 |